**Данные**

**отбора проб воздуха в г.Ухта, взятые оперативной группой УГО и ЧС совместно с лабораторией ООО «ЛУКОЙЛ Ухтанефтепереработка»**

**На 02-00 19.09.2016г.**

**1. ул.Машиностроительная, 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Методика выполненияизмерений | Норма | Результат |
| 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 |  0,00102 |
| 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 |  0,00186 |
| 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 |  0,00440 |
| 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 |  0,000728 |

 **2.ТЦ « Бенилюкс», П.Горский пр.3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Методика выполненияизмерений | Норма | Результат |
| 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 |  0,00125 |
| 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00189 |
| 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00310 |
| 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000202 |

 **3.Дом культуры, пр.Ленина 26а**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Методика выполненияизмерений | Норма | Результат |
| 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00164 |
| 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00165 |
| 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00516 |
| 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000985 |

**4. ул. Тиманская 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Методика выполненияизмерений | Норма | Результат |
| 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00132 |
| 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00181 |
| 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00403 |
| 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000816 |

**5.Ул.Первомайская 13**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Методика выполненияизмерений | Норма | Результат |
| 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00132 |
| 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00190 |
| 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00508 |
| 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000728 |

 |