**Данные**

**отбора проб воздуха в г.Ухта, взятые оперативной группой УГО и ЧС совместно с лабораторией ОАО «ЛУКОЙЛ Ухтанефтепереработка»**

**На 09-00 18.09.2016г.**

**1. ул.Машиностроительная, 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование показателей | Методика выполнения  измерений | Норма | Результат | | 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00 117 | | 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00 563 | | 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00 317 | | 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000106 |   **2.ТЦ « Бенилюкс», П.Горский пр.3**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование показателей | Методика выполнения  измерений | Норма | Результат | | 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00179 | | 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00518 | | 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00446 | | 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 8,72 с-4 |   **3.Дом культуры, пр.Ленина 26а**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование показателей | Методика выполнения  измерений | Норма | Результат | | 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00160 | | 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00435 | | 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00524 | | 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 7,44 с-4 |   **4. ул. Тиманская 6**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование показателей | Методика выполнения  измерений | Норма | Результат | | 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00160 | | 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00422 | | 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00423 | | 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 7,60с-4 |   **5.Ул.Первомайская 13**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование показателей | Методика выполнения  измерений | Норма | Результат | | 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00159 | | 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00390 | | 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00337 | | 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 7,62с-4 | |