**Данные**

**отбора проб воздуха в г.Ухта, взятые оперативной группой УГО и ЧС совместно с лабораторией ОАО «ЛУКОЙЛ Ухтанефтепереработка»**

**На 13-00 17.09.2016г.**

**1. ул.Машиностроительная, 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Методика выполненияизмерений | Норма | Результат |
| 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00420 |
| 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00180 |
| 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00384 |
| 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,00111 |

 **2.ТЦ « Бенилюкс», П.Горский пр.3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Методика выполненияизмерений | Норма | Результат |
| 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00332 |
| 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00190 |
| 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00354 |
| 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000992 |

 **3.Дом культуры, пр.Ленина 26а**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Методика выполненияизмерений | Норма | Результат |
| 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00405 |
| 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00184 |
| 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00387 |
| 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000865 |

**4. ул. Тиманская 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Методика выполненияизмерений | Норма | Результат |
| 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00197 |
| 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00179 |
| 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00390 |
| 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000904 |

**5.Ул.Первомайская 13**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей | Методика выполненияизмерений | Норма | Результат |
| 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00354 |
| 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00177 |
| 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00367 |
| 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,00884 |

 |