**Данные**

**отбора проб воздуха в г.Ухта, взятые оперативной группой УГО и ЧС совместно с лабораторией ОАО «ЛУКОЙЛ Ухтанефтепереработка»**

**На 22-00 16.09.2016г.**

**1. ул.Машиностроительная, 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование показателей | Методика выполнения  измерений | Норма | Результат | | 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00244 | | 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00311 | | 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00209 | | 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000386 |   **2.ТЦ « Бенилюкс», П.Горский пр.3**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование показателей | Методика выполнения  измерений | Норма | Результат | | 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00445 | | 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00177 | | 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00227 | | 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000355 |   **3.Дом культуры, пр.Ленина 26а**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование показателей | Методика выполнения  измерений | Норма | Результат | | 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00243 | | 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00197 | | 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00132 | | 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000401 |   **4. ул. Тиманская 6**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование показателей | Методика выполнения  измерений | Норма | Результат | | 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00090 | | 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,0008 | | 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00126 | | 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000376 |   **5.Ул.Первомайская 13**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование показателей | Методика выполнения  измерений | Норма | Результат | | 1 | Азота диоксид, мг/м3 | Руководство по эксплуатации ГАНК-4 | 0,2 | 0,00152 | | 2 | Сероводород, мг/м3 | 0,008 | 0,00160 | | 3 | Серы диоксид, мг/м3 | 0,5 | 0,00136 | | 4 | Фенол, мг/м3 | 0,01 | 0,000432 | |